1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 0 200

400

600

800

1000

1200

1400

Events: 2-+0+S a2/eta 2 (BW)

f i n a l F i t 3

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 -3 -2 -1 0 1 2 3 Phase: 0-+0+S a0_bw/eta 0 , 2-+0+S a2/eta 2 (pr0)

f i n a l F i t 3